**AC Ölçüm**

Sensör girişi 10 V olarak ayarlandı.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ana Kol Akımı (Amper)** | **Sensör Çıktısı (Volt)** |
| 0 | 0.002 |
| 0.6 | 0.023 |
| 0.9 | 0.036 |
| 1.47 | 0.061 |
| 2.11 | 0.087 |
| 3.5 | 0.147 |
| 4.94 | 0.209 |
| 5.6 | 0.241 |
| 6.16 | 0.260 |
| 6.5 | 0.274 |
| 6.9 | 0.291 |
| 7.9 | 0.380 |
| 9 | 0.418 |
| 9.83 | 0.415 |
| 10 | 0.420 |
| 10.5 | 0.440 |
| 11.1 | 0.454 |
| 11.8 | 0.500 |
| 12.3 | 0.525 |
| 15.6 | 0.660 |
| 19 | 0.810 |

**DC Ölçüm**

Sensör girişi 10 V olarak ayarlandı.

0 Amper 🡪 5.12 V (orta değer)

2 Amper 🡪 5.20 V “+” Girişe sensör koyulduğunda

🡪 5.04 V “-” Girişe sensör koyulduğunda