Bu Rapor, \_\_/\_\_/\_\_\_ tarihinde aşağıda üye adları yazılı jüri tarafından kabul edilmiştir.

Ünvan Adı Soyadı İmza

Prof. Dr. Alper Uraz ……………...

Doç. Dr. Hamit ERDEM ………………

**TEŞEKKÜR**

Çalışmalarım boyunca bana yardımcı ve destek olan, tüm çalışmalarımda beni yönlendiren danışmanım Sayın Prof. Dr. Alper Uraz‘a en içten teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım.

Hiçbir zaman desteğini üzerimden eksik etmeyen aileme ve arkadaşlarıma, sevgilerimi ve teşekkürlerimi sunarım.

**ÖZ**

Projede pilot sera üzerinde sıcaklık kontrolünün sağlanacağı ve nem değerlerinin ölçüleceği mikrodenetleç tabanlı bir devre tasarlanacaktır. Bu devre seçilen algılayıcı aracılığı ile ölçtüğü sıcaklık ve nemi mikrodenetleçe aktaracak ve mikrodenetleçten alınan veriler LCD’de gösterilecektir. Sonrasında tuş takımından istenilen bir sıcaklık değeri girildi ise mikrodenetleç aracılığı ile sera ortamı istenilen sıcaklık değerine ulaşması için ısıtıcı veya soğutucu çalıştırılacaktır. Eğer bir değer girilmedi ise pilot sera oda sıcaklığı olan 25 derece ye ısıtıcı veya soğutucu aracılığı ile ayarlanacaktır.

Sıcaklık ve nem ölçüm teknikleri araştırılmış ve fabrika çıkış şartlarında test edilmiş olan SHT11 algılayıcısının kullanılmasına karar verildi. Mikrodenetleç olarak PIC18F452 seçildi. Algılayıcı tarafından alınan sıcaklık ve nem bilgileri LCD ekrana yazdırılacak devre ve yazılım tasarlandı.

Projenin daha sonraki aşamalarında sıcaklık kontrolü sağlanması amacı ile soğutucu ve ısıtıcı eklenecek ve istenilen sıcaklık değerinin girilebilmesi için devreye tuş takımı eklenecektir ve tüm yapı çalışır durumda tamamlanacaktır.

**ABSTRACT**

In this project, we are going to design a microprocessor based circuit to control the temperature and measure the humidity of a prototyped greenhouse. This circuit will send the humidity and temperature values, which was measured from a chosen sensor, to the microprocessor and these values will be shown in LCD. Then, if there is a desired temperature value which was entered from the keyboard, microprocessor will control the heater or cooler until the temperature of the greenhouse reaches this value. If not, the microprocessor will control the heater or cooler until it reaches the room temperature which is 25 degrees.

Measurement techniques of temperature and humidity were researched and the sensor SHT11 was used in this project. The microprocessor PIC18F452 was chosen. Then, design of the circuit which will show the temperature and humidity values, which was measured from sensor, in LCD was made.

For later steps of this project, cooler and heater will be added to control the temperature and a keyboard will be included to enter the desired temperature value. Then the system will be completed.

**İÇİNDEKİLER**

ONAY i

TEŞEKKÜR ii

ÖZ iii

ABSTRACT iv  
İÇİNDEKİLER v  
ŞEKİLLER DİZİNİ vi   
SİMGELER ve KISALTMALAR DİZİNİ vii

1. GİRİŞ 1
   1. Projenin Konusu ve Amacı 1
   2. Projede Yapılacak İş ve İşlemler 1

1.2.1 Birinci Dönem Hedefleri 1

1.2.2 İkinci Dönem Hedefleri 1

1. Projede Yapılan Araştırmalar 2

2.1 Sıcaklık ve Nem Ölçüm Teknikleri 2

2.1.1 Analog Algılayıcılar 2

2.1.1.1 Analog Sıcaklık Ölçümü 2

2.1.1.2 Analog Nem Ölçümü 3

2.1.2 Dijital Algılayıcılar 3

2.2 Kullanılan Devre Elemanları 4

2.2.1 SHT11 Sıcaklık ve Nem Algılayıcısı 4

2.2.2 PIC18F452 5

2.2.3 Ekran 6

2.2.4 Tuş takımı 6

2.2.5 Isıtıcı ve Soğutucu 7

3. Projenin Genel Yapısı 7

4. Proje ile İlgili Testler 8

5. Sonuç ve Öneriler 9

KAYNAKLAR 10

EK – 1: Devrenin Proteus Çizimi 11

EK – 2: Kaynak Kod 12

**ŞEKİLLER DİZİNİ**

Şekil 2.1 Termistör Devresi 2

Şekil 2.1.1.3: Analog Nem Ölçer 3

Şekil 2.1.1.3: SHT11 Sıcaklık ve Nem Algılayıcısı 4

Şekil 2.2.2: PIC18F452 Pin Çıkışları 5

Şekil 2.2.3: 16x2 LCD ekran 6

Şekil 2.2.4: 4x3 Tuş Takımı ve 4x4 Tuş Takımı 6

Şekil 3: Sistemin Akış Diagramı 7

Şekil 4: Devrenin Gösterimi 8

**SİMGELER ve KISALTMALAR DİZİNİ**

**°**C Derece Celsius   
VDD/VCC Besleme Gerilimi